SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( trau22011
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( trau22011.s )
	
	Size ( 2.87402m 3.83899m 25.38m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 40t )
	InertiaTensor ( Box (2.87402m 3.83899m 25.38m) )
	Coupling (
		Type ( chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 10cm 40cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)

	AntiSlip ()
	
	BrakeEquipmentType( "Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir, distributor" )

	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce ( 60000N )
	
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 35 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 2 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 30 )
	EmergencyResCapacity( 10 )
	EmergencyResChargingRate( 30 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 30 )
	
	BrakeDistributorFullServicePressure( 44 )
	BrakeDistributorMaxAuxilaryResPressure( 75 )
	BrakeDistributorEmergencyResPressure( 30 )
	BrakeDistributorReleaseRate( 5 )
	BrakeDistributorApplicationRate( 5 )
	BrakeDistributorTrainPipeControlRatio( 2 )
	BrakeDistributorNormalFullReleasePressure( 75 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 50kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		50N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Sound ( "turbowag.sms" )
)
