RIO 88 régionales Midi-Pyrénées (Version 1.0 - 22/08/2009)

Rame Inox Omnibus (RIO 88) de la région Midi-Pyrénées en livrée TER actuelle. 

Pack de 2 rames : 15 et 16 à 4 caisses.

CABINE VIRTUELLE (2 configurations : 1500 V et diesel) INCLUSE POUR REVERSIBILITE

AMENAGEMENT INTERIEUR SPECIFIQUE DES VOITURES

+ 8 fichiers consists (rames seules).
________________________________________

QUELQUES INFOS SUR LES R.I.O. 88 :

Informations générales sur les RIO 88 (également appelée RIO 60/88) :

Elles ont pour origine les RIB 60.

108 caisses de RIB 60 furent transformées en RIO 88 entre 1988 et 1998.
Elles constituent 21 rames de 4 caisses et 8 rames de 3 caisses.

La transformation a consisté à la suppression  de la plateforme d'accès centrale de chaque voiture, et à remplacer la cabine de conduite d'origine par une nouvelle cabine de type RRR équipée d'un bouclier sur les remorques pilotes.
L'intérieur des voitures a été réaménagé : Remplacement des banquettes par des sièges individuels, pose de cloisons vitrées, modernisation des wc, installation de la sonorisation, équipement du verrouillage en marche des portes d'accès, installation de casiers à bagages, création d'emplacement pour PMR.
L'appareillage électrique à été déplacé dans les voitures pilotes.
Les bogies Bruhat type A ou B d'origine ont tous été remplacés par des bogies Y34A.

Il existe 4 types de remorques RIO 88  :

AB : remorque 1 ère et 2 ème classe - remorque d'extrémité côté motrice. 
BDx : remorque 2 ème classe  & compartiment à bagages - remorque d'extrémité pilote.
Bz : remorque 2 ème classe - remorque intermédiaire.
Bzh: remorque 2 ème classe - remorque intermédiaire avec emplacement pour PMR.

La cabine de conduite est du type RRR. Elles sont équipées de bogies Y34A.

Elles sont équipées pour la réversibilité en courant continu, en courant monophasé et traction diesel.

Vitesse maximale des RIO 88  :

en réversibilité = 140 km/h ( si motrice autorisée : amortisseurs anti-lacets et suspension revue ) si non = 120 km/h.
en traction = 140 km/h.

Répartitions des 29 rames au 01/01/2008 :

2 rames de 3 caisses : région Auvergne
5 rames de 4 caisses : région Centre
7 rames de 4 caisses : région Champagne-Ardennes
7 rames de 4 caisses : région Midi-Pyrénées
6 rames de 3 caisses : région Rhone-Alpes
1 rame de 4 caisses : Stélyrail
1 rame de 4 caisses : en garage bon état (GBE)

Séries de motrices pouvant être ou ayant été utilisées en réversibilité avec les RIO 88 :

BB 8500
BB 9600 (toutes réformées)
BB 16500
BB 17000
BB 25500
BB 27300
BB 66400/66900
BB 67300
BB 67400

Les RIO 88 Midi-Pyrénées :

Elles sont gérées par le Technicentre Midi-Pyrénées (Toulouse).

Traction et pousse en réversibilité des RIO 88 Midi-Pyrénées par des BB 8500 et BB 67400.
________________________________________

CABINE VIRTUELLE (STATIQUE) : Asseyez-vous à la place du conducteur dans une remorque pilotée en réversibilité ...

Pour afficher cette cabine appuyer sur la touche "5" ( vue passager ).
Pilotez au clavier la rame depuis la vue virtuelle en sélectionnant la marche arrière de la motrice.

ATTENTION ! : 

Si vous utilisez une motrice qui réserve déjà la touche "5" pour afficher une vue virtuelle, il n'est alors pas possible 
d'afficher la cabine de réversibilité sur la remorque, sauf si vous modifiez le fichier *.eng de la motrice pour supprimer ou neutraliser sa vue "inside".

Si vous utilisez une rame composée de deux éléments ( exemple : AB + Bzh + Bz +BDx + AB + Bzh + Bz +BDx ), seule la remorque BDx extrème doit comporter
la cabine virtuelle. C'est pour cette raison que vous trouverez également incluse des remorques BDx sans cabine virtuelle de conduite.

Les remorques BDx avec cabine virtuelle sont identifiées dans l'éditeur de rame par l'ajout du mot "CAB".  

Les remorques BDx avec cabine virtuelle configurée en traction électrique continu 1500 Volts sont identifiées dans l'éditeur de rame par l'ajout du mot "C CAB".
Les remorques BDx avec cabine virtuelle configurée en traction diesel sont identifiées dans l'éditeur de rame par l'ajout du mot "D CAB".


________________________________________

FEUX :

Ces rames permettent également l'affichage PAR DEFAUT des feux blancs sur les remorques pilotes (position 1), les deux autres positions ( 2 et 3 ) permettant toujours 
l'affichage des feux rouges. Ce qui respecte les 3 états de la touche "H" proposé par MSTS et qu'on trouve par défaut sur la majorité des motrices proposées.
Donc en général :
la position 1 correspondra à "OFF motrice et feux blancs remorque pilote"
la position 2 à "éclairage normal motrice et feux rouges remorque pilote" 
la position 3 à "éclairage puissant motrice et feux rouges remorque pilote"

________________________________________

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA MODELISATION :

Toutes les textures "inox" ont été traitées par le logiciel "ReMipIt"

L'AlphaBug de TSM est corrigé.

________________________________________

Ce fichier contient les 4 types de remorques sur bogies type Y34 constituant les rames RIO 88 Midi-Pyrénées : BDx, Bz, Bzh et AB.


COMPOSITION DES RAMES AVEC L'EDITEUR DE MSTS (ou un autre éditeur tiers) : AB + Bzh + Bz  + BDx :


rame 15 (1500V): RIO88 AB mp 15/ RIO88 Bzh mp 15 / RIO88 Bz mp 15 / RIO88 BDx mp 15 C CAB

rame 15 (DIESEL): RIO88 AB mp 15/ RIO88 Bzh mp 15 / RIO88 Bz mp 15 / RIO88 BDx mp 15 D CAB


rame 16 (1500V): RIO88 AB mp 16 / RIO88 Bzh mp 16 / RIO88 Bz mp 16 / RIO88 BDx mp 16 C CAB

rrame 16 (DIESEL): RIO88 AB mp 16 / RIO88 Bzh mp 16 / RIO88 Bz mp 16 / RIO88 BDx mp 16 D CAB


rames 15 + 16 (1500V): RIO88 AB mp 15/ RIO88 Bzh mp 15 / RIO88 Bz mp 15 / RIO88 BDx mp 15 / RIO88 AB mp 16 / RIO88 Bzh mp 16 / RIO88 Bz mp 16 / RIO88 BDx mp 16 C CAB

rames 15 + 16 (DIESEL): RIO88 AB mp 15/ RIO88 Bzh mp 15 / RIO88 Bz mp 15 / RIO88 BDx mp 15 / RIO88 AB mp 16 / RIO88 Bzh mp 16 / RIO88 Bz mp 16 / RIO88 BDx mp 16 D CAB


rames 16 + 15 (1500V): RIO88 AB mp 16 / RIO88 Bzh mp 16 / RIO88 Bz mp 16 / RIO88 BDx mp 16 / RIO88 AB mp 15/ RIO88 Bzh mp 15 / RIO88 Bz mp 15 / RIO88 BDx mp 15 C CAB

rames 16 + 15 (DIESEL): RIO88 AB mp 16 / RIO88 Bzh mp 16 / RIO88 Bz mp 16 / RIO88 BDx mp 16 / RIO88 AB mp 15/ RIO88 Bzh mp 15 / RIO88 Bz mp 15 / RIO88 BDx mp 15 D CAB

________________________________________

CONSISTS :

- Pour vous faciliter la tâche, 8 fichiers consists concernant ces rames sont installés dans votre répertoire "CONSISTS" par l'exe. 

ATTENTION ! ! !
 Ce sont les consists des rames seules, sans motrice.
A vous d'y atteler la motrice de votre choix, en utilisant l'éditeur de mode interne de MSTS ou un éditeur tiers.

________________________________________

Modèle en chargement libre et gratuit (freeware).
Créé avec Train Designer d'Abacus

Si vous modifiez ces fichiers, merci de citer l'auteur d'origine. 
Toute reproduction à des fins commerciales est interdite sans autorisation de l'auteur.
All copyright reserved. Copying on commercial support forbidden without author's authorization.

Auteur et copyright : Bruno ASTORG

SITE WEB "MICRORAIL" :

http://microrail.fr

contact@microrail.fr

________________________________________ FIN

